<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="24" y1="2.3" x2="62" y2="2.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62" y1="2.3" x2="62" y2="58.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62" y1="58.9" x2="24" y2="58.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24" y1="58.9" x2="24" y2="2.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.4" y1="58.5" x2="61.6" y2="58.5" width="0.8" layer="46"/>
<wire x1="61.6" y1="58.5" x2="61.6" y2="2.7" width="0.8" layer="46"/>
<wire x1="61.6" y1="2.7" x2="24.4" y2="2.7" width="0.8" layer="46"/>
<wire x1="24.4" y1="2.7" x2="24.4" y2="58.5" width="0.8" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fork0.1">
<description>Generated from &lt;b&gt;fork0.1.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="CON-MOLEX_6410-02">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="REPRAPJR_A4988BREAKOUT">
</package>
<package name="CON-MOLEX_6410-04">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED_SML1206">
<description>&lt;b&gt;SML10XXKH-TR (HIGH INTENSITY) LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10R3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10E3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER REDSUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10O3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10PY3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;PURE YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10OY3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10AG3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;AQUA GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10BG3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;BLUE GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10PB1KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10CW1KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;WHITE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;

Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-1206/dstr0094.PDF</description>
</package>
<package name="RCL_140CLH-0810">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors SMD (Chip)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Long life base plate, High temperature 140 CLH&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-mt">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors, Type MT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
include  Type MT6; con-amp-mt6.lbr&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="S03P">
<description>&lt;b&gt;AMP MT CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="S05P">
<description>&lt;b&gt;AMP MT CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+5V" library="fork0.1" package="CON-MOLEX_6410-02" value="CON-MOLEX_22-27-2021-02">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="A4988" library="fork0.1" package="REPRAPJR_A4988BREAKOUT" value="REPRAPJR_A4988BREAKOUT"/>
<element name="ISP" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="J1" library="fork0.1" package="CON-MOLEX_6410-04" value="CON-MOLEX_22-27-2041-04">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LED1" library="fork0.1" package="LED_SML1206" value=""/>
<element name="LED2" library="fork0.1" package="LED_SML1206" value=""/>
<element name="MICRO-STEP" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="VMOT" library="fork0.1" package="CON-MOLEX_6410-02" value="CON-MOLEX_22-27-2021-02">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="TINY44" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="SERVO" library="con-amp-mt" package="S03P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="VMOT-SEL" library="con-amp-mt" package="S03P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="ROTARY" library="con-amp-mt" package="S05P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C2" library="fork0.1" package="RCL_140CLH-0810" value="100uf"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="A4988" pad="2B"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="A4988" pad="2A"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="A4988" pad="1A"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="A4988" pad="1B"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="TINY44" pad="7"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
<contactref element="ROTARY" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="TINY44" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="TINY44" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="TINY44" pad="9"/>
<contactref element="A4988" pad="EN"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="TINY44" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="A4988" pad="VDD"/>
<contactref element="ROTARY" pad="4"/>
<contactref element="SERVO" pad="2"/>
<contactref element="+5V" pad="1"/>
<contactref element="VMOT-SEL" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="A4988" pad="GND"/>
<contactref element="A4988" pad="GND@0"/>
<contactref element="VMOT" pad="1"/>
<contactref element="+5V" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="TINY44" pad="14"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="ROTARY" pad="5"/>
<contactref element="SERVO" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="TINY44" pad="3"/>
<contactref element="ROTARY" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="TINY44" pad="2"/>
<contactref element="ROTARY" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="TINY44" pad="13"/>
<contactref element="A4988" pad="DIR"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="TINY44" pad="12"/>
<contactref element="A4988" pad="STEP"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="TINY44" pad="11"/>
<contactref element="A4988" pad="SLP"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="TINY44" pad="10"/>
<contactref element="A4988" pad="RST"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="A4988" pad="MS1"/>
<contactref element="MICRO-STEP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="A4988" pad="MS2"/>
<contactref element="MICRO-STEP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="A4988" pad="MS3"/>
<contactref element="MICRO-STEP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="A4988" pad="VMOT"/>
<contactref element="VMOT-SEL" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="VMOT" pad="2"/>
<contactref element="VMOT-SEL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="SERVO" pad="1"/>
<contactref element="TINY44" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="MICRO-STEP" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="MICRO-STEP" pad="2"/>
<contactref element="MICRO-STEP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="TINY44" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
