<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.3" y1="36" x2="88.7" y2="35.6" width="0.8" layer="46" curve="-180.281544"/>
<wire x1="7.3" y1="35.9" x2="12.5" y2="15.7" width="0.8" layer="46" curve="29.686695"/>
<wire x1="88.7" y1="35.5" x2="83.4" y2="15.7" width="0.8" layer="46" curve="-29.106199"/>
<wire x1="12.5" y1="15.7" x2="14.8" y2="15.7" width="0.8" layer="46"/>
<wire x1="14.8" y1="15.7" x2="17.7" y2="18.6" width="0.8" layer="46" curve="90"/>
<wire x1="78.3" y1="18.6" x2="81.2" y2="15.7" width="0.8" layer="46" curve="90"/>
<wire x1="81.2" y1="15.7" x2="83.4" y2="15.7" width="0.8" layer="46"/>
<wire x1="17.7" y1="18.6" x2="78.2" y2="18.6" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="78.2" y1="18.6" x2="78.3" y2="18.5" width="0.8128" layer="46" curve="-90"/>
<circle x="48" y="36.1" radius="3.5" width="0.8128" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R10" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R7" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R8" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R9" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="U$1" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED"/>
<element name="U$10" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED"/>
<element name="U$11" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED"/>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED"/>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED"/>
<element name="U$5" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED"/>
<element name="U$6" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED"/>
<element name="U$7" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED"/>
<element name="U$8" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED"/>
<element name="U$9" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED"/>
<element name="R11" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="10uf"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="10nf"/>
<element name="R12" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="B0">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="2"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$11" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$11" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$11" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$11" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DATA_IN">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
