<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="15.9" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="15.9" y1="0" x2="15.9" y2="35.25" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="15.9" y1="35.25" x2="0" y2="35.25" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35.25" x2="0" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab(1)">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab(1)" package="C1206FAB" value="1 uf"/>
<element name="IC1" library="fab(1)" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED3" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED4" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED5" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED6" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="R1" library="fab(1)" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="R2" library="fab(1)" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R3" library="fab(1)" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="R4" library="fab(1)" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R5" library="fab(1)" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="R6" library="fab(1)" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="U$1" library="fab(1)" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$2" library="fab(1)" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="SEN1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SEN2">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="K"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
