<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="3.81" x2="47.93" y2="3.81" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="47.93" y1="3.81" x2="47.93" y2="38.09" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="47.93" y1="38.09" x2="0" y2="38.09" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.09" x2="0" y2="3.81" width="0.8128" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="FAB_Hello">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="FAB_Hello" package="1206" value="1uf"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="LED1" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="LED2" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="R4" library="FAB_Hello" package="1206" value="499"/>
<element name="R5" library="FAB_Hello" package="1206" value="499"/>
<element name="R6" library="FAB_Hello" package="1206" value="10K"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="FAB_Hello" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR 20MHZ"/>
<element name="U$4" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
