<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="1µf"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value="5V"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$5" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$10" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$11" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R7" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$12" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R8" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$6" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R9" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$7" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$8" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$9" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R10" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R11" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R12" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$13" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R13" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$14" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R14" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$15" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R15" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$16" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U$10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="2"/>
<contactref element="U$11" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U$13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U$14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U$15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="2"/>
<contactref element="U$13" pad="2"/>
<contactref element="U$14" pad="2"/>
<contactref element="U$15" pad="2"/>
<contactref element="U$16" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="U$16" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
