<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="1.27" x2="1.27" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.27" y1="2.54" x2="1.27" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="11.43" x2="2.54" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.54" y1="12.7" x2="20.32" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="12.7" x2="21.59" y2="11.43" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="21.59" y1="11.43" x2="21.59" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="8.89" x2="30.48" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="8.89" x2="31.75" y2="7.62" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="31.75" y1="7.62" x2="31.75" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="2.54" x2="30.48" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="30.48" y1="1.27" x2="2.54" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
