<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="31.6992" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31.6992" x2="27.2288" y2="31.6992" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.2288" y1="31.6992" x2="27.2288" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.2288" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="R1206W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wave soldering</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206K" value="1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206W" value="1k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206W" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T45" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ISP" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FTDI" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BUS" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="MISO">
<contactref element="ISP" pad="1"/>
<contactref element="T45" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ISP" pad="3"/>
<contactref element="T45" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="T45" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="ISP" pad="4"/>
<contactref element="T45" pad="5"/>
<contactref element="LED" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
<contactref element="T45" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="BUS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="T45" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
<contactref element="BUS" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
<contactref element="BUS" pad="1"/>
<contactref element="T45" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
<contactref element="BUS" pad="3"/>
<contactref element="T45" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
