<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="55.55" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.55" y1="0" x2="55.55" y2="57.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.55" y1="57.14" x2="0" y2="57.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="57.14" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="CAP-US1206"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
