<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="45.39" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.39" y1="0" x2="45.39" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.39" y1="30.47" x2="0" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.47" x2="0" y2="0.0520875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.0520875" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.052015625" y1="0.0520875" x2="45.5134125" y2="0.0520875" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="45.5134125" y1="0.0520875" x2="45.5134125" y2="30.315075" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="45.5134125" y1="30.315075" x2="0" y2="30.315075" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.315075" x2="0" y2="0.0520875" width="1.016" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="CAP-US1206"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03" value="AVRISP"/>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
