<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE06">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE05-1">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="CAP-US1206"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE06" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lsta" package="FE05-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="U$6" library="fab" package="2X03" value="AVRISP"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$4" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$6" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$6" pad="5"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
