<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="51.07173125" y1="74.42223125" x2="51.07173125" y2="90.42223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="51.07173125" y1="90.42223125" x2="67.07173125" y2="90.42223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="67.07173125" y1="90.42223125" x2="67.07173125" y2="93.42223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="67.07173125" y1="93.42223125" x2="70.43173125" y2="93.42223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="70.43173125" y1="93.42223125" x2="70.43173125" y2="90.42223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="70.43173125" y1="90.42223125" x2="86.43173125" y2="90.42223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="86.43173125" y1="90.42223125" x2="86.43173125" y2="74.42223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="86.43173125" y1="74.42223125" x2="89.43173125" y2="74.42223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="89.43173125" y1="74.42223125" x2="89.43173125" y2="71.06223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="89.43173125" y1="71.06223125" x2="86.43173125" y2="71.06223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="86.43173125" y1="71.06223125" x2="86.43173125" y2="55.06223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="86.43173125" y1="55.06223125" x2="70.43173125" y2="55.06223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="70.43173125" y1="55.06223125" x2="70.43173125" y2="52.06223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="70.43173125" y1="52.06223125" x2="67.07173125" y2="52.06223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="67.07173125" y1="52.06223125" x2="67.07173125" y2="55.06223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="67.07173125" y1="55.06223125" x2="51.07173125" y2="55.06223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="51.07173125" y1="55.06223125" x2="51.07173125" y2="71.06223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="51.07173125" y1="71.06223125" x2="48.07173125" y2="71.06223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="48.07173125" y1="71.06223125" x2="48.07173125" y2="74.42223125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="48.07173125" y1="74.42223125" x2="51.07173125" y2="74.42223125" width="0.001" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="#fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="#fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP1" library="#fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="U$1" library="#fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$2" library="#fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="C1" library="#fab" package="C1206FAB" value="1uf"/>
<element name="U$3" library="#fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R1" library="#fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="R2" library="#fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="S1" library="#fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="R3" library="#fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDPIN">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
