<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="119.103409375" y1="28.6664" x2="119.103409375" y2="31.6664" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="119.103409375" y1="31.6664" x2="127.696809375" y2="31.6664" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="127.696809375" y1="31.6664" x2="127.696809375" y2="28.6664" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="127.696809375" y1="28.6664" x2="152.783590625" y2="28.6664" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="152.783590625" y1="28.6664" x2="152.783590625" y2="17.75408125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="152.783590625" y1="17.75408125" x2="155.783590625" y2="17.75408125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="155.783590625" y1="17.75408125" x2="155.783590625" y2="13.75408125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="155.783590625" y1="13.75408125" x2="152.783590625" y2="13.75408125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="152.783590625" y1="13.75408125" x2="152.783590625" y2="2.84176875" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="152.783590625" y1="2.84176875" x2="127.696809375" y2="2.84176875" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="127.696809375" y1="2.84176875" x2="127.696809375" y2="-0.15823125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="127.696809375" y1="-0.15823125" x2="119.103409375" y2="-0.15823125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="119.103409375" y1="-0.15823125" x2="119.103409375" y2="2.84176875" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="119.103409375" y1="2.84176875" x2="94.016640625" y2="2.84176875" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="94.016640625" y1="2.84176875" x2="94.016640625" y2="13.75408125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="94.016640625" y1="13.75408125" x2="91.016640625" y2="13.75408125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="91.016640625" y1="13.75408125" x2="91.016640625" y2="17.75408125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="91.016640625" y1="17.75408125" x2="94.016640625" y2="17.75408125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="94.016640625" y1="17.75408125" x2="94.016640625" y2="28.6664" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="94.016640625" y1="28.6664" x2="119.103409375" y2="28.6664" width="0.001" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="useradded">
<packages>
<package name="8S2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="#fab">
<packages>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="WS2812B">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="useradded" package="8S2" value="ATTINY85-20SUR">
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ATTINY8520SUR"/>
<attribute name="VENDOR" value="Atmel"/>
</element>
<element name="U$1" library="#fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="C1" library="#fab" package="C1206FAB" value="1uf"/>
<element name="C2" library="#fab" package="C1206FAB" value="1nf"/>
<element name="C3" library="#fab" package="C1206FAB" value="1nf"/>
<element name="C4" library="#fab" package="C1206FAB" value="1nf"/>
<element name="C5" library="#fab" package="C1206FAB" value="1nf"/>
<element name="R1" library="#fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R2" library="#fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED3" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED4" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="JP1" library="#fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R3" library="#fab" package="R1206FAB" value="0r"/>
<element name="R4" library="#fab" package="R1206FAB" value="0r"/>
<element name="U$2" library="#fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="3-GND"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED3" pad="3-GND"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="3-GND"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="1-VDD"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED1" pad="4-DIN"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED1" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED2" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED2" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED3" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED3" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED4" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="DO">
<contactref element="LED4" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
