<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="12.17678125" y1="27.395490625" x2="-12.829959375" y2="27.395490625" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-12.829959375" y1="27.395490625" x2="-12.829959375" y2="30.395490625" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-12.829959375" y1="30.395490625" x2="-17.829959375" y2="30.395490625" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-17.829959375" y1="30.395490625" x2="-17.829959375" y2="27.395490625" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-17.829959375" y1="27.395490625" x2="-22.57678125" y2="27.395490625" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-22.57678125" y1="27.395490625" x2="-22.57678125" y2="24.47678125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-22.57678125" y1="24.47678125" x2="-25.57678125" y2="24.47678125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-25.57678125" y1="24.47678125" x2="-25.57678125" y2="19.47678125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-25.57678125" y1="19.47678125" x2="-22.47678125" y2="19.47678125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-22.47678125" y1="19.47678125" x2="-22.57678125" y2="-7.691509375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-22.57678125" y1="-7.691509375" x2="-7.57678125" y2="-7.691509375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-7.57678125" y1="-7.691509375" x2="-7.57678125" y2="-10.691509375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-7.57678125" y1="-10.691509375" x2="-2.57678125" y2="-10.691509375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-2.57678125" y1="-10.691509375" x2="-2.57678125" y2="-7.691509375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-2.57678125" y1="-7.691509375" x2="12.17678125" y2="-7.691509375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="12.17678125" y1="-7.691509375" x2="12.17678125" y2="-2.92321875" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="12.17678125" y1="-2.92321875" x2="15.17678125" y2="-2.92321875" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="15.17678125" y1="-2.92321875" x2="15.17678125" y2="2.07678125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="15.17678125" y1="2.07678125" x2="12.17678125" y2="2.07678125" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="12.17678125" y1="2.07678125" x2="12.17678125" y2="27.395490625" width="0.001" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="#fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="WS2812B">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ISP" library="#fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="FTDI" library="#fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$1" library="#fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="R1" library="#fab" package="R1206FAB" value="300r"/>
<element name="C1" library="#fab" package="C1206FAB" value="1uf"/>
<element name="R2" library="#fab" package="R1206FAB" value="30k"/>
<element name="U$2" library="#fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$3" library="#fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="R3" library="#fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="IC1" library="#fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA88-THIN"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="ISP" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ISP" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="FTDI" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="ISP" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED1" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="FTDI" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DI">
<contactref element="LED1" pad="4-DIN"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="LED1" pad="1-VDD"/>
</signal>
<signal name="AVCC">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
