<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-3.8" y1="-11.68" x2="70.7" y2="-11.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.7" y1="-11.68" x2="70.7" y2="23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.7" y1="23" x2="-3.85" y2="22.95" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-3.85" y1="22.95" x2="-3.8" y2="-11.68" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Xevelabs">
<description>*****TODO:*****&lt;p&gt;
- L&lt;p&gt;
- C-POLARIZED&lt;p&gt;
- USB-STANDARD&lt;p&gt;
- USB-MINI/MICRO&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="PIN_SMD_2X2.5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2-SMD-5X3MM">
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="USB_MINIB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="C4" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="C5" library="fab" package="C1206FAB" value="8pF"/>
<element name="C6" library="fab" package="C1206FAB" value="8pF"/>
<element name="D1" library="fab" package="SOD123" value="5.1V"/>
<element name="DXL1" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="HWB" library="Xevelabs" package="PIN_SMD_2X2.5" value="PIN_SMD_2X2.5"/>
<element name="Q1" library="fab" package="2-SMD-5X3MM" value="CRYSTAL"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="100R"/>
<element name="RST" library="Xevelabs" package="PIN_SMD_2X2.5" value="PIN_SMD_2X2.5"/>
<element name="SCK" library="Xevelabs" package="PIN_SMD_2X2.5" value="PIN_SMD_2X2.5"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="0R"/>
<element name="RED" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="GREEN" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="R1-1" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="22R" value="22R"/>
</element>
<element name="R1-2" library="fab" package="R1206FAB" value="22R"/>
<element name="R3-2" library="fab" package="R1206FAB" value="150R"/>
<element name="R2-1" library="fab" package="R1206FAB" value="150R"/>
<element name="R2-2" library="fab" package="R1206FAB" value="150R"/>
<element name="U$1" library="fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA16U2-TQ"/>
<element name="U$3" library="fab" package="USB_MINIB" value="USB_MINIB"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="31"/>
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="VBUS"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="DXL1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
<contactref element="RED" pad="2"/>
<contactref element="GREEN" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R3-2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="DXL1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1-2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="RED" pad="1"/>
<contactref element="R2-1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="DXL1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="GREEN" pad="1"/>
<contactref element="R2-2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R1-1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="U$1" pad="30"/>
<contactref element="R1-2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="R1-1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="UCAP">
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R3-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="SCK" pad="PIN"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="HWB" pad="PIN"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="R2-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XCK">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="R2-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="RST" pad="PIN"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
