<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="36.959540625" y="48.536859375" drill="3"/>
<hole x="8.303259375" y="31.14548125" drill="3"/>
<hole x="7.9629" y="51.816" drill="3"/>
<wire x1="42.8371" y1="54.9783" x2="4.2037" y2="54.9783" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="4.2037" y1="54.9783" x2="4.2037" y2="27.2161" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="4.2037" y1="27.2161" x2="42.9895" y2="27.2161" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="42.9895" y1="27.2161" x2="42.9895" y2="54.9021" width="0.6" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="buzzer">
<description>&lt;b&gt;Speakers and Buzzers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;Distributors:
&lt;li&gt;Buerklin
&lt;li&gt;Spoerle
&lt;li&gt;Schukat
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F/HMB">
<description>&lt;b&gt;BUZZER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="SG1" library="buzzer" package="F/HMB" value="F/HMB">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="TX">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="SG1" pad="-"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RES3">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RES1">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BTN">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="SG1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
