<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.4036" y1="60.987940625" x2="3.4036" y2="77.60208125" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="3.4036" y1="77.60208125" x2="3.426459375" y2="77.60208125" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="3.426459375" y1="77.60208125" x2="3.426459375" y2="79.042259375" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="3.426459375" y1="79.042259375" x2="7.4676" y2="79.042259375" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="7.4676" y1="79.042259375" x2="7.4676" y2="83.822540625" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="7.4676" y1="83.822540625" x2="14.315440625" y2="83.822540625" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="14.315440625" y1="83.822540625" x2="14.315440625" y2="89.02191875" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="14.315440625" y1="89.02191875" x2="35.633659375" y2="89.02191875" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="35.633659375" y1="89.02191875" x2="35.633659375" y2="60.060840625" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="35.633659375" y1="60.060840625" x2="3.469640625" y2="60.060840625" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="3.469640625" y1="60.060840625" x2="3.469640625" y2="61.008259375" width="1.27" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$2" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$4" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$5" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
</elements>
<signals>
<signal name="TX">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RES3">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RES1">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BTN">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
