<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="32.184340625" y="82.471259375" drill="3"/>
<hole x="8.2296" y="82.8802" drill="3"/>
<wire x1="37.818059375" y1="88.198959375" x2="11.752578125" y2="88.198959375" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="11.752578125" y1="88.198959375" x2="3.032759375" y2="79.479140625" width="0.6" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.032759375" y1="79.580740625" x2="3.032759375" y2="69.738240625" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="3.032759375" y1="69.738240625" x2="6.87578125" y2="65.89521875" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="6.87578125" y1="65.89521875" x2="6.87578125" y2="58.0898" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="6.87578125" y1="58.0898" x2="26.896059375" y2="58.0898" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="26.896059375" y1="58.0898" x2="26.896059375" y2="60.62471875" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="26.896059375" y1="60.62471875" x2="37.818059375" y2="60.62471875" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="37.818059375" y1="60.62471875" x2="37.818059375" y2="88.097359375" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="37.818059375" y1="88.097359375" x2="37.91711875" y2="88.097359375" width="0.6" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$4" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$3" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RES3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RES1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BTN">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
