<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>LED</text>
<text>1</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>FTDI</text>
<text>ISP</text>
<wire x1="39.751" y1="0.762" x2="51.562" y2="12.573" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="51.562" y1="12.573" x2="51.562" y2="28.448" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="51.562" y1="28.448" x2="41.783" y2="38.227" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="41.783" y1="38.227" x2="10.541" y2="38.227" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="2.159" y1="29.845" x2="2.159" y2="12.7" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="2.159" y1="12.7" x2="14.097" y2="0.762" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="14.097" y1="0.762" x2="39.751" y2="0.762" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="2.159" y1="29.845" x2="10.541" y2="38.227" width="0.0254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="CRISTAL_20MHZ" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="ISP" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="FTDI" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R_LED" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X05" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ISP" pad="1"/>
<contactref element="CRISTAL_20MHZ" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="ISP" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ISP" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="CRISTAL_20MHZ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="CRISTAL_20MHZ" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_SIG">
<contactref element="R_LED" pad="1"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HALL_1">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HALL_4">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HALL_3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R_LED" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO+HALL_2">
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
