<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.778" y1="1.524" x2="10.668" y2="1.524" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="10.668" y1="1.524" x2="10.668" y2="9.525" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="10.668" y1="9.525" x2="1.778" y2="9.525" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="1.778" y1="9.525" x2="1.778" y2="1.524" width="0.0254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="VCC" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PB4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="PB4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
