<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="5.08" x2="45.72" y2="5.08" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="5.08" x2="45.72" y2="24.13" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="24.13" x2="40.64" y2="29.21" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="29.21" x2="40.64" y2="41.91" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="41.91" x2="29.21" y2="53.34" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="53.34" x2="13.97" y2="53.34" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="53.34" x2="2.54" y2="41.91" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="41.91" x2="2.54" y2="7.62" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="7.62" x2="5.08" y2="5.08" width="0.0254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S2" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S3" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S4" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B3">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B4">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
