<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="62.845" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.845" y1="1.27" x2="62.845" y2="30.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.845" y1="30.15" x2="0" y2="30.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.15" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<text>OUTPUT DEVICE</text>
<text>OUTPUT DEVICE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="WS2812B">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="JP2" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="WS2812B1" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="WS2812B2" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="WS2812B3" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="C4" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="WS2812B1" pad="1-VDD"/>
<contactref element="WS2812B2" pad="1-VDD"/>
<contactref element="WS2812B3" pad="1-VDD"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="WS2812B1" pad="3-GND"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="WS2812B2" pad="3-GND"/>
<contactref element="WS2812B3" pad="3-GND"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="WS2812B1" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="WS2812B1" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="WS2812B2" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="WS2812B3" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="WS2812B2" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
