<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="15" x2="15.5" y2="12" width="1.016" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="15.5" y1="12" x2="15.5" y2="4" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="15.5" y1="4" x2="13" y2="2" width="1.016" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="13" y1="2" x2="4" y2="2" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="4" y1="2" x2="1.5" y2="5" width="1.016" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.5" y1="5" x2="1.5" y2="12" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="12" x2="4" y2="15" width="1.016" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="4" y1="15" x2="13" y2="15" width="1.016" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="3pinHeader">
<packages>
<package name="3PIN_HEADER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="OP1206">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PIN_HEADER2" library="3pinHeader" package="3PIN_HEADER" value="3PIN_HEADER"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="250ohm"/>
<element name="U$1" library="fab" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="PIN_HEADER2" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="EMITTER"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="PIN_HEADER2" pad="SIGNAL"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="PIN_HEADER2" pad="VCC"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
