<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmega8">
<description>&lt;b&gt;Atmel ATmega8, ATmega48, ATmega88, ATmega168: 8-bit AVR microcontrollers&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;ATmega8, ATmega8L:&lt;br&gt;
28-pin PDIP, 32-lead TQFP and 32-pad QFN/MLF
&lt;li&gt;ATmega48, ATmega48V, ATmega88, ATmega88V, ATmega168, ATmega168V:&lt;br&gt;
 28-pin PDIP, 32-lead TQFP and 32-pad QFN/MLF (no 28-pad QFN/MLF!)
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Doublecheck before using!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="7395-06">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK RA CONNECTOR&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;Fixed Orientation</description>
</package>
<package name="7395-02">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK RA CONNECTOR&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;Fixed Orientation</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="IC1" library="atmega8" package="TQFP32-08" value="ATMEGA48/88/168-AU"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="RESONATOR" library="fab" package="EFOBM" value="20MHZ"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="J1ANALOG" library="con-molex" package="7395-06" value="22-05-7068-06">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J2" library="con-molex" package="7395-06" value="22-05-7068-06">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J1" library="con-molex" package="7395-02" value="22-05-7028-02">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9731601"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="JUMP" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="JUMPER" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RESONATOR" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="RESONATOR" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JUMP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="J1ANALOG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="J1ANALOG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="J1ANALOG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="J1ANALOG" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="J1ANALOG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="J1ANALOG" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PD3/3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD4/4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD5/5">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD6/6">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD7/7">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB0/8">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB1/9">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB2/10">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JUMPER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JUMP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="JUMPER" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
