<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>ALSALEH</text>
<wire x1="5.937975" y1="33.80703125" x2="6.07624375" y2="33.9453" width="0.4064" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="6.07624375" y1="33.9453" x2="44.396715625" y2="33.9453" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="44.396715625" y1="33.9453" x2="48.33235" y2="30.009665625" width="0.4064" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="48.33235" y1="30.009665625" x2="48.33235" y2="1.866646875" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="48.33235" y1="1.866646875" x2="45.083003125" y2="-1.3827" width="0.4064" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="45.083003125" y1="-1.3827" x2="4.280865625" y2="-1.3827" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="4.280865625" y1="-1.3827" x2="1.519015625" y2="1.37915" width="0.4064" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="1.519015625" y1="1.37915" x2="1.519015625" y2="31.732978125" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="1.519015625" y1="31.732978125" x2="3.722784375" y2="33.936746875" width="0.4064" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="3.722784375" y1="33.936746875" x2="6.036246875" y2="33.936746875" width="0.4064" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uf"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="200"/>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="CRYSTAL20Mhz"/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
