<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.2032" y1="0.2794" x2="65.202" y2="0.2794" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65.202" y1="0.2794" x2="65.3671" y2="62.2073" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65.3671" y1="62.2073" x2="0.3683" y2="62.2073" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.3683" y1="62.2073" x2="0.2032" y2="0.2794" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab (3)">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="fab (3)" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="R1" library="fab (3)" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R3" library="fab (3)" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R4" library="fab (3)" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R5" library="fab (3)" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="U$2" library="fab (3)" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL28-3" value="MEGA8-P">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="Q2" library="crystal" package="HC49UP" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="C5" library="fab (3)" package="C1206FAB" value="22pf"/>
<element name="C6" library="fab (3)" package="C1206FAB" value="22pf"/>
<element name="C7" library="fab (3)" package="C1206FAB" value="1uf"/>
</elements>
<signals>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="SEB">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S3">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="U1">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PIXY">
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
