<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="23.622" y1="31.75" x2="85.522" y2="32.258" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.522" y1="32.258" x2="85.876" y2="90.228" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.876" y1="90.228" x2="23.368" y2="89.174" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.368" y1="89.174" x2="23.622" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.152" y1="84.634" x2="81.818" y2="58.518" width="2" layer="46" curve="-146.800442"/>
<wire x1="30.892" y1="53.032" x2="55.152" y2="84.634" width="2" layer="46" curve="-159.548547"/>
<wire x1="55.588" y1="34.806" x2="25.8446" y2="64.5652" width="2" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="55.588" y1="34.806" x2="57.212" y2="34.806" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="57.212" y1="34.806" x2="83.85" y2="69.126" width="2" layer="46" curve="90"/>
<text>Wheal Heart</text>
<text>Final F.A.</text>
<text>June '17</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-508">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W232-3">
<description>&lt;b&gt;WAGO SREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IR" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="ISP" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="RLY" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="BTN" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="SERVO" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="X1" library="con-wago-508" package="W232-3" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IR" pad="3"/>
<contactref element="RLY" pad="3"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SERVO" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IR">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RLY">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="RLY" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BTN">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="BTN" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IR" pad="2"/>
<contactref element="RLY" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="BTN" pad="2"/>
<contactref element="SERVO" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SRV">
<contactref element="SERVO" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
