<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-3.556" x2="114.986" y2="-3.683" width="0" layer="20"/>
<wire x1="114.986" y1="-3.683" x2="115.113" y2="84.572" width="0" layer="20"/>
<wire x1="115.113" y1="84.572" x2="0.254" y2="84.826" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="84.826" x2="0" y2="-3.556" width="0" layer="20"/>
<text>DIR1</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>EN1</text>
<text>VMOT</text>
<text>STP1</text>
<text>2B
2A
1A
1B</text>
<text>STP1</text>
<text>DIR1</text>
<text>VMOT</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>DIR2</text>
<text>STP2</text>
<text>EN1</text>
<text>EN2</text>
<text>R</text>
<text>R</text>
<text>F I N D   M E</text>
<wire x1="5.969" y1="77.47" x2="101.346" y2="77.47" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="101.346" y1="77.47" x2="101.346" y2="7.239" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="101.346" y1="7.239" x2="5.969" y2="7.239" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="5.969" y1="7.239" x2="5.969" y2="77.47" width="0.4064" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE08">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="EN1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="EN2" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="MOTR1" library="con-lsta" package="FE08" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="MOTR1B" library="con-lsta" package="FE08" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="MOTR2" library="con-lsta" package="FE08" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="MOTR2B" library="con-lsta" package="FE08" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="MOTR1" pad="7"/>
<contactref element="MOTR1" pad="6"/>
<contactref element="MOTR1B" pad="2"/>
<contactref element="MOTR1B" pad="8"/>
<contactref element="MOTR2" pad="7"/>
<contactref element="MOTR2B" pad="2"/>
<contactref element="MOTR2" pad="6"/>
<contactref element="MOTR2B" pad="8"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VMOT">
<contactref element="MOTR1B" pad="1"/>
<contactref element="MOTR2B" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EN2">
<contactref element="EN2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STP2">
<contactref element="MOTR2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIR2">
<contactref element="MOTR2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="STP1">
<contactref element="MOTR1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EN1">
<contactref element="EN1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="MOTR1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="MOTR1" pad="4"/>
<contactref element="MOTR1" pad="3"/>
<contactref element="MOTR1B" pad="7"/>
<contactref element="MOTR2" pad="3"/>
<contactref element="MOTR2" pad="4"/>
<contactref element="MOTR2B" pad="7"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DIR1">
<contactref element="MOTR1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EN2B">
<contactref element="MOTR2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="1B">
<contactref element="MOTR1B" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="1A">
<contactref element="MOTR1B" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="2A">
<contactref element="MOTR1B" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2B">
<contactref element="MOTR1B" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1B-2">
<contactref element="MOTR2B" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="1A-2">
<contactref element="MOTR2B" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="2A-2">
<contactref element="MOTR2B" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2B-2">
<contactref element="MOTR2B" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
