<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="78.5" y1="46" x2="44" y2="46" width="0.6096" layer="46"/>
<wire x1="44" y1="46" x2="44" y2="8.5" width="0.6096" layer="46"/>
<wire x1="44" y1="8.5" x2="58.5" y2="8.5" width="0.6096" layer="46"/>
<wire x1="58.5" y1="8.5" x2="58.5" y2="-0.5" width="0.6096" layer="46"/>
<wire x1="58.5" y1="-0.5" x2="81.5" y2="-0.5" width="0.6096" layer="46"/>
<wire x1="81.5" y1="27" x2="81.5" y2="-0.5" width="0.6096" layer="46"/>
<wire x1="78.5" y1="46" x2="78.5" y2="27" width="0.6096" layer="46"/>
<wire x1="78.5" y1="27" x2="81.5" y2="27" width="0.6096" layer="46"/>
<text>App Board</text>
<wire x1="41.5" y1="48" x2="84" y2="48" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="84" y1="48" x2="84" y2="-3" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="84" y1="-3" x2="41.5" y2="-3" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="41.5" y1="-3" x2="41.5" y2="48" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1_05X2MM">
<description>CON-M-1X5-200</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BLT" library="pinhead" package="1_05X2MM" value=""/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R1-1K" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R2-499" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R3-1K" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="ULSND" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="0R" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$2" library="fab" package="P-LCC-4" value="LEDRGBNEW"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="BLT" pad="5"/>
<contactref element="ULSND" pad="4"/>
<contactref element="0R" pad="1"/>
<contactref element="0R" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="BLT" pad="3"/>
<contactref element="ULSND" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RD">
<contactref element="R1-1K" pad="2"/>
<contactref element="R1-1K" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="R"/>
</signal>
<signal name="BLU">
<contactref element="R2-499" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R2-499" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="GRN">
<contactref element="R3-1K" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="ULSND" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ULSND" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="BLT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="BLT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R3-1K" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
