<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="99.746" y2="0.127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.746" y1="0.127" x2="99.746" y2="80.127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.746" y1="80.127" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>VALVE+</text>
<text>VALVE-</text>
<text>+12</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X06-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BUTTON" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="infinity"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="1uf"/>
<element name="C2" library="01_fab" package="C1206" value="10uF"/>
<element name="C3" library="01_fab" package="C1206" value="0.1uF"/>
<element name="C4" library="01_fab" package="C1206" value="0.1uF"/>
<element name="D1" library="01_fab" package="SOD123" value="1"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC2" library="01_fab" package="SOT23" value="SOT23"/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X06-SMD" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="12V"/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="GND">
<attribute name="GND" value="GND"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="VALVE+"/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="VALVE-"/>
<element name="R1" library="resistor" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R4" library="01_fab" package="R1206" value="10K"/>
<element name="T1" library="01_fab" package="SOT-23" value="IRL520"/>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R5" library="resistor" package="R1206" value="0"/>
<element name="R6" library="resistor" package="R1206" value="0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="BUTTON" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="BUTTON" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VALVE-">
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RES">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
