<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>0 V</text>
<text>0 V</text>
<text>+ 5 V</text>
<text>+ 15 V</text>
<text>ADC1</text>
<text>ADC2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="100K"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="100K"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="100K"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="NTC"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
