<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-3" y1="-3" x2="71" y2="-3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71" y1="-3" x2="71" y2="32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71" y1="32" x2="-3" y2="32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-3" y1="32" x2="-3" y2="-3" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE20-2">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="AYZ0102AGRLC">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="ED555DS-2DS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H1" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8"/>
<element name="H2" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8"/>
<element name="H3" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8"/>
<element name="H4" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8"/>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE20-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="AYZ0102AGRLC" value="SLIDE-SWITCH"/>
<element name="SERIAL" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="RED" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="GREEN" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="R8" library="fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="R14" library="fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="R17" library="fab" package="R1206FAB" value="50"/>
<element name="J1" library="fab" package="ED555DS-2DS" value="TERM-1X02-FABLAB"/>
<element name="BLUE" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="S2" library="fab" package="AYZ0102AGRLC" value="SLIDE-SWITCH"/>
</elements>
<signals>
<signal name="3V3">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="I2C1-SDA">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="I2C1-SCL">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WIRINGPI7">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="SERIAL" pad="6"/>
</signal>
<signal name="WIRINGPI2">
<contactref element="SV1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="WIRINGPI3">
<contactref element="SV1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="3V3-1">
<contactref element="SV1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SPI0-MOSI">
<contactref element="SV1" pad="19"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SPI0-MISO">
<contactref element="SV1" pad="21"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI0-SCLK">
<contactref element="SV1" pad="23"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="I2C0-SDA">
<contactref element="SV1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="WIRINGPI21">
<contactref element="SV1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="WIRINGPI22">
<contactref element="SV1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="PWM1">
<contactref element="SV1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="SPI1-MISO">
<contactref element="SV1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="WIRINGPI25">
<contactref element="SV1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V-1">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SERIAL" pad="4"/>
<contactref element="RED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="SERIAL" pad="5"/>
<contactref element="GREEN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI1-CE0">
<contactref element="SV1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="WIRINGPI4">
<contactref element="SV1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="WIRINGPI5">
<contactref element="SV1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="WIRINGPI6">
<contactref element="SV1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="SPI0-CE0">
<contactref element="SV1" pad="24"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="WIRINGPI31">
<contactref element="SV1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="I2C0-SCL">
<contactref element="SV1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="PWM0">
<contactref element="SV1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="SV1" pad="36"/>
<contactref element="SERIAL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SPI1-MOSI">
<contactref element="SV1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="20"/>
<contactref element="SV1" pad="30"/>
<contactref element="SV1" pad="34"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="25"/>
<contactref element="SV1" pad="39"/>
<contactref element="SERIAL" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI1-SCLK">
<contactref element="SV1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="VCCIO">
<contactref element="SERIAL" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="BLUE" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="GREEN" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RED" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="BLUE" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
