<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1" y1="12.1" x2="24.99" y2="12.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.99" y1="12.1" x2="24.99" y2="43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.99" y1="43" x2="-1" y2="43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1" y1="43" x2="-1" y2="12.1" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CAP1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="FTDI" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="ISP" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="RES1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="XTAL" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="RED" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="RES2" library="fab" package="R1206FAB" value="500"/>
<element name="RES3" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="PIN" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="XTAL" pad="2"/>
<contactref element="CAP1" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
<contactref element="RED" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="CAP1" pad="1"/>
<contactref element="FTDI" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="RES3" pad="2"/>
<contactref element="RES1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="XTAL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="XTAL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST1">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="RES1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="RES2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="RES2" pad="1"/>
<contactref element="RED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="RES3" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VAR">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="PIN" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
