<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IROUT" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="IRREC" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="RGB" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
<element name="BUTTON" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
<element name="PROGRAM" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="DAUGHTER" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="MOSFET" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="REGULATOR" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="BATT" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="330"/>
<element name="PULLUP" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="GREEN" library="fab" package="R1206FAB" value="1K"/>
<element name="BLUE" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="RED" library="fab" package="R1206FAB" value="1K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="IRSEND">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="MOSFET" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IRREC">
<contactref element="IRREC" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="DAUGHTER" pad="5"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="DAUGHTER" pad="3"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="DAUGHTER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="BUTTON" pad="1"/>
<contactref element="PROGRAM" pad="2"/>
<contactref element="DAUGHTER" pad="6"/>
<contactref element="IRREC" pad="3"/>
<contactref element="REGULATOR" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="PULLUP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="RGB" pad="2"/>
<contactref element="IROUT" pad="2"/>
<contactref element="BUTTON" pad="3"/>
<contactref element="PROGRAM" pad="6"/>
<contactref element="DAUGHTER" pad="2"/>
<contactref element="IRREC" pad="2"/>
<contactref element="REGULATOR" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="BATT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RED">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="PROGRAM" pad="1"/>
<contactref element="RED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GREEN">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="PROGRAM" pad="3"/>
<contactref element="GREEN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLUE">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="BLUE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="PROGRAM" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="PROGRAM" pad="5"/>
<contactref element="PULLUP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BUTT1">
<contactref element="BUTTON" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BUTT2">
<contactref element="BUTTON" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IROUT">
<contactref element="IROUT" pad="1"/>
<contactref element="MOSFET" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="REGULATOR" pad="2"/>
<contactref element="BATT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FRANK">
<contactref element="MOSFET" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="RGB" pad="1"/>
<contactref element="GREEN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RGB" pad="3"/>
<contactref element="RED" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RGB" pad="4"/>
<contactref element="BLUE" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
