<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="46.025" y2="0" width="0.13" layer="20"/>
<wire x1="46.025" y1="0" x2="46.025" y2="35.55" width="0.13" layer="20"/>
<wire x1="46.025" y1="35.55" x2="0" y2="35.55" width="0.13" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35.55" x2="0" y2="0" width="0.13" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2-SMD-5X3MM">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;CHICAGO MINIATURE LAMP, INC.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="MCU" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="1uf"/>
<element name="FTDI" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="CONN_1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206" value="22pf"/>
<element name="C3" library="fab" package="C1206" value="22pf"/>
<element name="20MHZ" library="fab" package="2-SMD-5X3MM" value="CRYSTAL"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="1K"/>
<element name="R_RESET_1" library="fab" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R_RESET_2" library="fab" package="R1206" value="330"/>
<element name="LED1" library="led" package="1206" value=""/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="0Ohm"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="20MHZ" pad="P$2"/>
<contactref element="MCU" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="20MHZ" pad="P$1"/>
<contactref element="MCU" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="MCU" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="MCU" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="CONN_1" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R_RESET_1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="MCU" pad="4"/>
<contactref element="CONN_1" pad="5"/>
<contactref element="R_RESET_1" pad="2"/>
<contactref element="R_RESET_2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="MCU" pad="7"/>
<contactref element="CONN_1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="MCU" pad="8"/>
<contactref element="CONN_1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="MCU" pad="9"/>
<contactref element="CONN_1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="MCU" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R_RESET_2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="MCU" pad="13"/>
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="MCU" pad="12"/>
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="CONN_1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
