<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="16.51" y1="19.05" x2="53.01" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.01" y1="19.05" x2="53.01" y2="58.41" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.01" y1="58.41" x2="16.51" y2="58.41" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="58.41" x2="16.51" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01_FAB_Hello">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="01_FAB_Hello" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP1" library="01_FAB_Hello" package="2X03SMD" value="isp"/>
<element name="C1" library="01_FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="R1" library="01_FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="R2" library="01_FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="U$2" library="01_FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="R4" library="01_FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="R3" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="1K"/>
<element name="R5" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="1K"/>
<element name="R6" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="499"/>
<element name="U$3" library="01_fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RED">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLUE">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GREEN">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
