<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-5.08" y1="-2.54" x2="39.985" y2="-2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.985" y1="-2.54" x2="39.985" y2="37.135" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.985" y1="37.135" x2="-5.08" y2="37.135" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-5.08" y1="37.135" x2="-5.08" y2="-2.54" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fablib">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fablib" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="U$1" library="fablib" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="JP1" library="fablib" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="JP2" library="fablib" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="U$2" library="fablib" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="R1" library="fablib" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R2" library="fablib" package="R1206FAB" value="100k"/>
<element name="C1" library="fablib" package="C1206FAB" value="1 uf"/>
<element name="1K" library="fablib" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="IC2" library="fablib" package="SOT23" value="5 v"/>
<element name="U$3" library="fablib" package="EFOBM" value="20MHz"/>
<element name="S1" library="fablib" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="R4" library="fablib" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R5" library="fablib" package="R1206FAB" value="0 ohm"/>
<element name="R6" library="fablib" package="R1206FAB" value="0 ohm"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA0-DB7">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA1-DB6">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA2-DB5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA3-DB4">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA4-E6-SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA5-RS4-MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA6-MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB1-RESONATOR">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB0-RESONATOR">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R-VEE3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="1K" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="1K" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R-VEE2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB2-SWITCH">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB3-R1-RST">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
