<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="34.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.27" y1="0" x2="34.27" y2="32.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.27" y1="32.69" x2="0" y2="32.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="32.69" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fablib">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fablib" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R1" library="fablib" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="C1" library="fablib" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="U$2" library="fablib" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="RESONATOR" library="fablib" package="EFOBM" value="20 MHz"/>
<element name="U$1" library="fablib" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="R3" library="fablib" package="R1206FAB" value="0 Ohm"/>
<element name="U$3" library="fablib" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="S1" library="fablib" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="R2" library="fablib" package="R1206FAB" value="10k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI-PA6">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PA0-TX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA1-RX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RST-PB3-R1">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK-PA4">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MISO-PA5">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RES-PB0">
<contactref element="RESONATOR" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RES-PB1">
<contactref element="RESONATOR" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="J2-PA7">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="J1-PB2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SWITCH-PA3">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
