<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X05SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Power Connectors&lt;br&gt;
Phone Connectors&lt;br&gt;
Cinch Connectors&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SPC4077">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK 2mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt; Right Angle, Through Hole, Rated 5A at 16VDC, PC Terminals&lt;p&gt;
Source: www.spctechnology.com .. 84N1161.pdf&lt;br&gt;
Distributor: &lt;b&gt;Farnell (www.Farnell.de)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Created by Robert Siegler</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="S63P">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Spectrol</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="J1" library="con-jack" package="SPC4077" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="2X05SMD" value="PINHD-2X5-SMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="pot" package="S63P" value=""/>
<element name="R2" library="pot" package="S63P" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="S"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="S"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="E"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="E"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
