<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="24.7525" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.7525" y1="0" x2="24.7525" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.7525" y1="25.39" x2="0" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.39" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01Fab">
<packages>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$10" library="01Fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$11" library="01Fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$13" library="01Fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$14" library="01Fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$15" library="01Fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$5" library="01Fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$6" library="01Fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$7" library="01Fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$9" library="01Fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="IC1" library="01Fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="C1" library="01Fab" package="C1206FAB" value="1u"/>
<element name="U$17" library="01Fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="JP1" library="01Fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R5" library="01Fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R6" library="01Fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="R7" library="01Fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="R8" library="01Fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="U$2" library="01Fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="R0" library="01Fab" package="R1206FAB" value="0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
<contactref element="U$15" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$17" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R0" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$17" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$17" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$15" pad="2"/>
<contactref element="U$13" pad="2"/>
<contactref element="U$14" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$11" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="1"/>
<contactref element="U$13" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="U$14" pad="1"/>
<contactref element="U$10" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R0" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
