<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="4" x2="25.64" y2="4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.64" y1="4" x2="25.64" y2="33.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.64" y1="33.25" x2="0" y2="33.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.25" x2="0" y2="4" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="03_MXR9150">
<packages>
<package name="MXR9150MZ">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2051">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 5 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="01_fab" package="C1206FAB" value="0.1μF"/>
<element name="C2" library="01_fab" package="C1206FAB" value="1μF"/>
<element name="C3" library="01_fab" package="C1206FAB" value="0.1μF"/>
<element name="C4" library="01_fab" package="C1206FAB" value="0.1μF"/>
<element name="IC1" library="01_fab" package="SOT23" value="3.3V"/>
<element name="MXR9150" library="03_MXR9150" package="MXR9150MZ" value=""/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2051" value="JP1">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462952"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C9178"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2051"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="MXR9150" pad="11"/>
<contactref element="MXR9150" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="MXR9150" pad="14"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="MXR9150" pad="6"/>
<contactref element="MXR9150" pad="3"/>
<contactref element="MXR9150" pad="8"/>
<contactref element="MXR9150" pad="5"/>
<contactref element="MXR9150" pad="16"/>
<contactref element="MXR9150" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ZPIN">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="MXR9150" pad="2"/>
</signal>
<signal name="YPIN">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="MXR9150" pad="12"/>
</signal>
<signal name="XPIN">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="MXR9150" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VCC_5V">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
