<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.651" y1="18.415" x2="47.295" y2="18.415" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.295" y1="18.415" x2="47.295" y2="36.185" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.295" y1="36.185" x2="-1.651" y2="36.185" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.651" y1="36.185" x2="-1.651" y2="18.415" width="0" layer="20"/>
<text>LeafBot Sonar Sensor Board</text>
<text>Rev1</text>
<hole x="0.508" y="20.447" drill="2"/>
<hole x="0.381" y="34.29" drill="2"/>
<hole x="45.212" y="34.29" drill="2"/>
<hole x="45.339" y="20.447" drill="2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="0fab (2)">
<packages>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1" library="0fab (2)" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="2" library="0fab (2)" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="3" library="0fab (2)" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="5" library="0fab (2)" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="PAD11"/>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="VCC"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="3" pad="2"/>
<contactref element="1" pad="2"/>
<contactref element="5" pad="2"/>
<contactref element="2" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="1" pad="4"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="3" pad="3"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="3" pad="4"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="5" pad="3"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="5" pad="4"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="2" pad="4"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="2" pad="3"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="1" pad="3"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="5" pad="1"/>
<contactref element="1" pad="1"/>
<contactref element="2" pad="1"/>
<contactref element="3" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
