<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="24.13" y1="31.75" x2="98.73" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.73" y1="31.75" x2="98.73" y2="67.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.73" y1="67.3" x2="24.13" y2="67.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="67.3" x2="24.13" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="D11" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D12" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D13" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D14" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D21" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D22" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D23" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D24" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D31" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D32" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D33" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D34" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D41" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D42" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D43" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D44" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D51" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D52" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D53" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="D54" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value="5V"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R7_RST_VCC" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="R_BUTTON" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R7_RST_VCC" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R7_RST_VCC" pad="2"/>
<contactref element="R_BUTTON" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D21">
<contactref element="D11" pad="1"/>
<contactref element="D21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D12" pad="1"/>
<contactref element="D32" pad="2"/>
<contactref element="D22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D43">
<contactref element="D13" pad="1"/>
<contactref element="D23" pad="1"/>
<contactref element="D43" pad="2"/>
<contactref element="D33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D14" pad="1"/>
<contactref element="D54" pad="2"/>
<contactref element="D24" pad="1"/>
<contactref element="D34" pad="1"/>
<contactref element="D44" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D31">
<contactref element="D11" pad="2"/>
<contactref element="D21" pad="1"/>
<contactref element="D51" pad="1"/>
<contactref element="D31" pad="1"/>
<contactref element="D41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D52" pad="1"/>
<contactref element="D32" pad="1"/>
<contactref element="D22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D33" pad="2"/>
<contactref element="D43" pad="1"/>
<contactref element="D53" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D44" pad="2"/>
<contactref element="D54" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="R_BUTTON" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D34" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
