<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="18.8722" y1="-4.318" x2="56.2612" y2="-4.191" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.2612" y1="-4.191" x2="56.2358" y2="41.8492" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.2358" y1="41.8492" x2="18.8722" y2="41.8238" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.8722" y1="41.8238" x2="18.8722" y2="-4.318" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X05SMD">
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QFP80P900X900X120-32N">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JACK_.65MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="01_fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="01_fab" package="2X05SMD" value="PINHD-2X5-SMD"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="CAP-US1206"/>
<element name="U1" library="fab" package="QFP80P900X900X120-32N" value="ATMEGA328P-AU">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA328P-AU"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="8-bit Microcontroller with In-System Programmable Flash"/>
<attribute name="PACKAGE" value="TQFP-32"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="14R4631"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1715486"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
</element>
<element name="U$5" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="T1" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="J1" library="fab" package="JACK_.65MM" value="JACK.65MM"/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="D4" library="01_fab" package="SOD123" value=""/>
<element name="R1" library="01_fab" package="R1206FAB" value="1kohm"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="CONTACT"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="CSN">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="3.3VCC">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWR">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="PIN"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="CATHODE"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="SOL2">
<contactref element="U$5" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
<contactref element="D4" pad="ANODE"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
