<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-4.483865625" y1="-3.7747375" x2="100.422875" y2="-4.024009375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100.422875" y1="-4.024009375" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="-4.58528125" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-4.58528125" y1="80" x2="-4.483865625" y2="-3.7747375" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="JACK_2.1MM">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2081">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 8 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2061">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 6 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="5VREG" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA88-THIN"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="POWERJACK" library="fab" package="JACK_2.1MM" value="JACK2.1MM"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k "/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="0 Ohm"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="20 MHz"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2081" value="22-23-2081">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2081"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1756826"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01C7592"/>
</element>
<element name="X3" library="con-molex" package="22-23-2061" value="">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2061"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462922"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C1933"/>
</element>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="JUMPER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="POWERJACK" pad="SHUNT"/>
<contactref element="POWERJACK" pad="CONTACT"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="5VREG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AD7">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="X3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="5VREG" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="POWERJACK" pad="PIN"/>
<contactref element="5VREG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AD2">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AD6">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AD0">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AD1">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AD3">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AD4">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AD5">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
