<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="JACK_2.1MM">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="fab" package="JACK_2.1MM" value="JACK"/>
<element name="J2" library="fab" package="2X02SMD" value="Header"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="SHUNT"/>
<contactref element="J1" pad="CONTACT"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="PIN"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
