<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="1.905" x2="41.58" y2="1.905" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.58" y1="1.905" x2="41.58" y2="18.405" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.58" y1="18.405" x2="2.54" y2="18.405" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="18.405" x2="2.54" y2="1.905" width="0" layer="20"/>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value="COM Head"/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X02SMD" value="Power OUT"/>
<element name="U$4" library="fab" package="2X02SMD" value="Power IN"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
