<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="70.79" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.79" y1="0" x2="70.79" y2="55.87" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.79" y1="55.87" x2="0" y2="55.87" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.87" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="nanino">
<description>Generated from &lt;b&gt;nanino.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="QS">
<description>&lt;B&gt;CRYSTAL&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ot">
<packages>
<package name="ARDUINO_UNO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="nanino" package="C025-024X044" value=""/>
<element name="C2" library="nanino" package="C025-024X044" value=""/>
<element name="C3" library="nanino" package="C025-024X044" value=""/>
<element name="C4" library="nanino" package="C025-024X044" value=""/>
<element name="C5" library="nanino" package="C025-024X044" value=""/>
<element name="IC1" library="nanino" package="DIL28-3" value="ATMEGA168P"/>
<element name="JP1" library="nanino" package="1X06" value=""/>
<element name="JP10" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="JP11" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="JP12" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="JP13" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="JP14" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="JP15" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="JP2" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="JP3" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="JP4" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="JP5" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="JP6" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="JP7" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="JP8" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="JP9" library="nanino" package="1X01" value=""/>
<element name="LED1" library="nanino" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED2" library="nanino" package="LED3MM" value=""/>
<element name="Q1" library="nanino" package="QS" value=""/>
<element name="R1" library="nanino" package="0207/10" value=""/>
<element name="R2" library="nanino" package="0207/10" value=""/>
<element name="R3" library="nanino" package="0207/10" value=""/>
<element name="S1" library="nanino" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="U$1" library="ot" package="ARDUINO_UNO" value="ARDUINO_UNO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="GND."/>
<contactref element="U$1" pad="GND.."/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
<contactref element="JP12" pad="1"/>
<contactref element="JP13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="0"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="3.3V"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="RESET"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="AREF"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$1" pad="A0"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$1" pad="A3"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$1" pad="A4"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$1" pad="A5"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$1" pad="VIN"/>
<contactref element="JP14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
