<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="34.29" y1="8.89" x2="69.52" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69.52" y1="8.89" x2="69.52" y2="45.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69.52" y1="45.71" x2="34.29" y2="45.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="45.71" x2="34.29" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<text>Liquid
Crystal
Display</text>
</plain>
<libraries>
<library name="01_fab1">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X05SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab1">
<packages>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="01_fab1" package="C1206" value="1 mf"/>
<element name="IC2" library="01_fab1" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP1" library="01_fab1" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="01_fab1" package="R1206FAB" value="10 K"/>
<element name="R2" library="01_fab1" package="R1206FAB" value="100 K"/>
<element name="R3" library="01_fab1" package="R1206FAB" value="1 K"/>
<element name="T1" library="01_fab1" package="SOT-23" value=""/>
<element name="J2_POWER" library="01_fab1" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="J3_LCD" library="01_fab1" package="2X05SMD" value="PINHD-2X5-SMD"/>
<element name="U$3" library="fab1" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="J2_POWER" pad="4"/>
<contactref element="J2_POWER" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J3_LCD" pad="6"/>
<contactref element="J3_LCD" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J3_LCD" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="J2_POWER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="J3_LCD" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="J3_LCD" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="J3_LCD" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="J3_LCD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="J3_LCD" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="J3_LCD" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VEE">
<contactref element="J3_LCD" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
