<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="43.18" y1="16.51" x2="68.25" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.25" y1="16.51" x2="68.25" y2="49.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.25" y1="49.52" x2="43.18" y2="49.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="49.52" x2="43.18" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<text>step</text>
</plain>
<libraries>
<library name="01_fab1">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="01_fab1" package="C1206" value="1 uf"/>
<element name="IC1" library="01_fab1" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC2" library="01_fab1" package="SOT-23" value="5 v"/>
<element name="ISP" library="01_fab1" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="POWER" library="01_fab1" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="R1" library="01_fab1" package="R1206FAB" value="10 K"/>
<element name="STEPPER" library="01_fab1" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="T1" library="01_fab1" package="SOT-23" value=""/>
<element name="T2" library="01_fab1" package="SOT-23" value=""/>
<element name="T3" library="01_fab1" package="SOT-23" value=""/>
<element name="T4" library="01_fab1" package="SOT-23" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="3"/>
<contactref element="POWER" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="STEPPER" pad="6"/>
<contactref element="STEPPER" pad="5"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="ISP" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="ISP" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ORANGE">
<contactref element="STEPPER" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLACK">
<contactref element="STEPPER" pad="4"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="YELLOW">
<contactref element="STEPPER" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BROWN">
<contactref element="STEPPER" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="T4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="T3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
