<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.635" y1="1.27" x2="-0.635" y2="18.415" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="18.415" x2="0.635" y2="19.685" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="19.685" x2="117.475" y2="19.685" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="117.475" y1="19.685" x2="118.745" y2="18.415" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="118.745" y1="18.415" x2="118.745" y2="1.27" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="118.745" y1="1.27" x2="117.475" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="117.475" y1="0" x2="0.635" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="-0.635" y2="1.27" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="OP1206">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="fab" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="4990R"/>
<element name="L1" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="499R"/>
<element name="Q2" library="fab" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="4990R"/>
<element name="L2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="499R"/>
<element name="Q3" library="fab" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="4990R"/>
<element name="L3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value="499R"/>
<element name="Q4" library="fab" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206"/>
<element name="R7" library="fab" package="R1206FAB" value="4990R"/>
<element name="L4" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R8" library="fab" package="R1206FAB" value="499R"/>
<element name="Q5" library="fab" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206"/>
<element name="R9" library="fab" package="R1206FAB" value="4990R"/>
<element name="L5" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R10" library="fab" package="R1206FAB" value="499R"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X05" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="LS0">
<contactref element="Q1" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="L4" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="L5" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="Q5" pad="EMITTER"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="EMITTER"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="EMITTER"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="EMITTER"/>
<contactref element="L4" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="EMITTER"/>
<contactref element="L5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="LS1">
<contactref element="Q2" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LS2">
<contactref element="Q3" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LS3">
<contactref element="Q4" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LS4">
<contactref element="Q5" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
